**Task a)**

Jc L1 ; if carry flag is one then jump to L1

Jmp L2

L1:

Add ebx, 1

Sub eax, ebx

L2:

Endp

Endmain

**Task b)**

AX: 3029

BX: 2928

CX:2827

DX:2726